**Рекомендации по монтажу гипсовой лепнины**

На первом этапе необходимо позаботиться о соблюдении условий. которые позволят произвести качественный монтаж гипсовой лепнины.

* Помещение, в котором производится монтаж, должно быть достаточно теплым (температура не ниже 18 С) и сухим.
* Первым этапом монтажа является планирование расположения лепнины .
* Рабочая поверхность объекта монтажа, перед установкой изделий, должна быть выровнена, зашпаклевана и загрунтована. На ней не должно быть декоративного покрытия (обои, декоративная или фактурная штукатурка и др.) если иное не оговаривается в проектной документации.
* Необходимо организовать место складирования гипсовой лепнины. таким образом, чтобы не допустить их деформацию или порчу..

**Процесс монтажа**

1. Монтаж гипсовой лепнины следует начинать с разметки стен, отмечайте маркером или карандашом расположение элементов лепнины; для точного размещения используйте лазерный или обычный строительный уровень.
2. Подготовьте лепнину для монтажа. Если лепнина тяжелая (карнизы, крупный молдинги и т.д, необходимо дополнительно к клею, фиксировать саморезами. Для этого на изделии предварительно просверливаются отверстия для саморезов (от 3 до 10 отверстий, в зависимости от габаритов изделия)
3. Если стена предварительно была окрашена, то основание в месте монтажа элементов следует лишить слоя краски, путем ее снятия острым предметом. После чего нужно его выровнять  и загрунтовать;
4. Погонажные изделия (карнизы, молдинги и т.д.) торцуются. Для правильного запила изделий рекомендуется использовать стусло.
5. Торцевые части резных изделий зашкуриваются наждачной бумагой.
6. Все изделия необходимо монтировать во влажном виде. В случае, если к моменту монтажа изделия высохли, перед установкой их нужно увлажнить с помощью кисти или губки, смоченных в воде.
7. Перед нанесением клея/шпаклевки, проверьте соответствие элемента на стене/потолке;
8. Затем рабочую поверхность устанавливаемого элемента необходимо поцарапать острым инструментом и смочить кистью с водой;
9. На подготовленный элемент нанесите точечно клей;
10. Прижмите элемент в назначенном месте и легким движением соедините его с другими- ранее закрепленными элементами;
11. После монтажа элементов и отвердения (ок. 1-2 часов) можно приступать к заполнения швов и стыков. Можно использовать для этой цели шпаклевки всех видов гипсовой штукатурки;
12. Конечный этап монтажа лепнины заключается в шлифовке стыков и соединений;
13. Затем можно приступать к покраске.

С Уважением компания «Артпанель Плюс»